**«Poscenter KKT Config Win» -**

**Утилита для настройки подключения ККТ**

**Инструкция**

Утилита «Poscenter KKT Config Win» предназначена для упрощения процесса подключения ккт компании Посцентр к компьютеру с ОС Windows


Поддерживается работа со следующими ккт в любой их модификации:

1. Ритейл-01ФМ / Ритейл-01ФМ (У)
2. Ритейл-Комбо-01Ф
3. Ритейл-02Ф
4. Poscenter-02Ф
5. И др. производства «ПОСЦЕНТР»


Две версии утилиты х32 и х64 обеспечивают работу с советующим драйвером ККТ.

Для начала работы необходимо

1. Установить и запустить утилиту
2. Подключить к ПК кассу которую нужно настроить по интерфейсу USB или COM


****

1. Выберите устройств которое нужно настроить




Если ККТ уже была ранее настроена по RNDIS на другом ПК, а на текущем ПК параметры адаптера RNDIS не настроены, то

вместо поиска ккт, утилита найдет активный адаптер и предложит заполнить его стандартными данными




После этого ккт будет найдено.


1. После выбора настраиваемой ккт будет предложено выбрать тип соединения, который нужно настроить




В случае выбора RNDIS , будет открыто диалоговое окно где будет предложено использовать стандартные параметры IP адреса (рекомендуется) или изменить их




В случае выбора Ethernet будет открыто диалоговое окно где будет предложено использовать статический или динамический IP адрес



1. После того как выбран тип соединения нажимаем далее и запускаем настройку ккт




После появится окно информирующее об успешном завершение настройки.



Особенности работы на новых ккт версии (У) с прошивкой D.3


Так как в новые версии ккт добавлен NCM – новый тип подключения, которые обеспечивает TCP/IP соединение по USB интерфейсу, то в работе утилиты существует несколько отличий

1. Окно выбора типа соединение расширено и выглядит следующим образом



Окно настройки NCM полностью повторяет окно настройки RNDIS

1. На новых ккт версии (У) с прошивкой D.3 про подключение по USB и при включенном режиме RNDIS или NCM возможно одновременное управление ККТ через локальное соединение по протоколу VCOM и по протоколу TCP\IP. Поэтому в окне выбора устройства одно и тоже ккт будет отражаться дважды с разными типами подключения.



Настройку кассы рекомендуется проводить через VCOM подключение